Instellingen Virtuele TNC en APRS-IS32

APRS-IS32

Configure > Ports > New Port > Type Kiss > New Name – zelf invullen

TCP/IP > I Port DNS = Local host Port 8001

Xmit Enable (uit), IS to RF (uit) > Accept

Bij Windows 10 wil bij een update een poort gebruikt worden die Dire Wolf en AGW ook willen gebruiken

In DireWolf bestand zoeken naar Conf bestand

Deze openen

Onder vak virtual TNC ServerProperties

Aanpassen naar

AGW Port 8002

Kissport 8001